running environment，Windows7，Windows10 operating system。

Operation steps
第一步 连接串口。
第二步 添加设备，并选择设备类型。

  更换界面图片，图片保存在Lst下面 BK.jpg,替换即可
  更换应用程序名称：SysSet.dll文件 记事本打开，修改 Company=《XXXXXXXX公司》的名称
 
  当前版本1.0.1,时间2019 05.11，可在官网下载最新软件。

1、支持各种类型的变频器（修改数据库文件）。
2、支持串口MODBUS RTU协议。
3、支持多台、多种变频器的监控。即支持使用一台电脑同时监控多台、多种变频器。
4、支持功能码参数上传和下载，参数文件的导入和导出。
5、支持修改、查看变频器的功能参数。
6、支持功能码的状态字和控制字各个位的状态监控和读写。
7、支持变频器的参数示波。
8、支持故障诊断功能，能提示故障原因。
9、支持变频器启停、正反转控制、故障复位等操作。
10、变频器参数联机帮助。
11、支持编辑动态图形界面监控管理，实时数据在动态图上显示。
12、动态添加监视参数，动态添加历史曲线。
13、支持多达50种特殊变频器的一键修改参数
14、灵活的功能码表格配置功能。软件通用性强，兼容标准和非标软件的功能码。
15、支持中文英文切换（数据库中要有对应的英文参数表）。

数据库用SQLite 在Lst下的InverterD.jpg文件，可以自行修改里面的参数表，分类表，故障表等信息
serials.dll是设备监视数据读取配置文件，最后一位是发送权限，必须大于62

  修改实时监控 数据的显示选择，小数点位数等信息

  串口的调试，误码率高怎么办？
  9600 串口超时时间=26 设置间隔时间 =最大发送Byte（220）
       √选择快速发送
  115200   串口超时时间=5  最大间隔时间=30
        ×快速发送
  

